特殊模式使用说明：

特殊模式用于自动采集M04图传目标值与对应的功率，并制作采样表到TXT文件中。第一次点击本按钮不会开启特殊模式，当你再次点击时，此按钮才执行其功能。

开启特殊模式的步骤如下：

1）网口和串口做如下配置，并成功连接

网口：TCP Client/192.168.88.93:5025

串口：115200/数据8/校验无/停止1

2）频谱仪开启连续峰值，使用光标1，调整好其他参数如修正、扫频范围、功率范围等等

3）点击选择文件按键选择一个txt文件，若无可以新建，

默认地址为 D:\M04\_output.txt

4）由于本软件使用定时器进行周期检查数据接收情况并写入文件，可以在发送文本框中输入一个处理串口和网口数据的周期，单位是ms不用填，只需要输入数字若不填，默认为20ms

5）点击特殊模式按键开启特殊模式当前设置的文件路径：

E:/HM\_Data/M04\_PowerTestTable-1.3/新建文本文档.txt

连接频谱仪需要发送 :CALCulate:FSCan:MARKer:Y? 并回车后发送

